

**「ちょっと不安…でもまだ使えてるからいいや～」なんて思っていませんか？**

**言うまでもなくレギュレーターやBCDはあなたの命綱！**

**トラブルに遭う前に、そして後悔する前の「転ばぬ先の杖」＝オーバーホール**

**年に一度　もしくは100本毎が　推奨基準です**

ジーフリーのオーバーホールは工程を写真で可視化！

完璧な調整と丁寧な組み上げであなたのレギュレーターを甦らせます！

レギュレーターセット（１st 2nd oct ）　基本工賃12,000円（税込）

＊パーツ込みトータルで2～2.5万円前後（送料別）になる場合が多いです。

お見積り次第金額をご連絡します（見積り　約1週間　工期　約1カ月）

見過ごしがちな　残圧計　や　BCのインフレーターも承ります

＊ホース類は必要に応じての交換となりますが、使用の有無にかかわらずゴムの経年劣化は進行します。２～3年に1回の交換をおススメ致しております

（中圧ホース7000円～　高圧ホース9000円～）

最新式への買い替えのご相談も承りますのでお気軽に林まで！

＊SAS レイソン　クレッシーサブ　シャーウッド　は日本代理店がなく　正規パーツが入手不可能なためお受けできません